|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标书指标 | 投标仪器指标 | 响应状态 |
|  | WK6520P |  |
| |Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、Complex Z、Complex Y、Vac、Iac、Vdc、Idc | |Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、Complex Z、Complex Y | 响应 |
| 基本阻抗量精度\*：±0.08% | 基本阻抗量精度：±0.05% | 正偏离 |
| 频率范围\*：20Hz--20MHz，且频率可以日后升级 | 频率范围：20Hz--20MHz，且频率可以日后升级 | 响应 |
| Windows平台，操作、存储数据方便； | Windows平台，操作、存储数据方便(USB 存储)； | 响应 |
| 內建直流偏压范围： 0 V 至 ±40 V、0 A 至 ±100 mA | 內建直流偏压范围： 0 V 至 ±40 V、0 A 至 ±100 mA(选配) | 响应 |
| 多重设置功能\*，可显示 4 通道和 4 条轨迹（可确保对同一时间不同条件下的多个参数进行评估）； | 6520P仪器+PC机软件可以实现10条曲线对比,每条曲线都可以存储独立的数据文件和图像 | 响应 |